|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  | **ANEXO III.I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS** **DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2017 – LOTE 9**1- De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório do certame, informamos nossa proposta de preço para o **LOTE 9:** |

|  |
| --- |
| **PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 9: ELEMENTOS EM CONTRETO** |
| **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL** |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE**  | **UNIDADE** | **PREÇO UNITÁRIO**  | **PREÇO UNITÁRIO + BDI**  | **PREÇO TOTAL**  |
| **1** |  |
| 1.1 | Moldura em concreto (Espessura de 1,5cm e comprimento de 8cm) | 20,00 | m |  |  |  |
| 1.2 | Paver cinza para tráfego de veículos, (10cm de largura; 20cm de comprimento e 8cm de altura) | 1.000,00 | un |  |  |  |
| 1.3 | Paver para passeio cinza, (10cm de largura; 20cm de comprimento e 6cm de altura) | 1.000,00 | un |  |  |  |
| 1.4 | Guia de concreto pré-fabricada tipo reta (comprimento: 1,00m / altura: 300,00mm / largura da base: 150,00mm / largura do topo: 130,00mm) | 200,00 | un |  |  |  |
| 1.5 | Gelo baiano esp. 12cm (14x80cm) | 70,00 | un |  |  |  |
| 1.6 | Tubo de concreto para dreno simples (Ø 150,00mm), comprimento: 1 metro | 50,00 | un |  |  |  |
| 1.7 | Tubo de concreto para dreno (Ø 200,00mm), comprimento: 1 metro | 50,00 | un |  |  |  |
| 1.8 | Calha de concreto (Ø 0,20m) | 50,00 | un |  |  |  |
| 1.9 | Calha de concreto (Ø 0,30m) | 50,00 | un |  |  |  |
| 1.10 | Calha de concreto (Ø 0,40m) | 50,00 | un |  |  |  |
| 1.11 | Caixa de inspeção em concreto armado (largura: 60m / comprimento: 60 cm / altura: 100 cm) | 10,00 | un |  |  |  |
| 1.12 | Mourão concreto armado reto com furos (seção transversal quadrada / altura: 2,50m / lados: 100,00mm) | 20,00 | un |  |  |  |
| 1.13 | Grelha de Concreto de 40x76cm | 20,00 | un |  |  |  |
| 1.14 | Tubo de concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 400mm para águas pluviais | 20,00 | m |  |  |  |
| 1.15 | Tubo de concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 600mm para águas pluviais | 20,00 | m |  |  |  |
| 1.16 | Tubo de concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 800mm para águas pluviais | 20,00 | m |  |  |  |
| 1.17 | Tubo de concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 1000mm para águas pluviais | 20,00 | m |  |  |  |
| **Soma ITEM 1** |  |
| **Total Lote 9** |  |

\*quantidades estimadas, não geram obrigação para aquisição por parte da Contratante.

2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualificação \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Gerente/Sócio/Proprietário).

3 - Prazo de Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias. (prazo por extenso).

4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital Pregão Nº XXX/2017 e seus Anexos.

Valor total da proposta para o **LOTE 09** é igual: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Valor por extenso).

**A licitante deverá cotar todos os itens, sob pena de não aceitação da referida proposta e consequente desclassificação do licitante.**

**Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.**

|  |
| --- |
| **RAZÃO SOCIAL**  |
|  |
| **CNPJ NO** | **ENDEREÇO** |
|  |  |
| **COMPLEMENTO** | **CEP** | **MUNICÍPIO** | **UF** |
|  |  |  |  |
| **TELEFONE** | **E-MAIL** | **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** |
|  |  |  |  |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CPF** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
|  |  |  |  |

Local e data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome do responsável legal pela empresa